

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - LAR ANTONIA - CURITIBA - PR / DEZ 2012

TELHADOS DE CAPTAÇÃO









UM RESERVATÓRIO DE 1000 LITROS E UM DE 2500 LITROS POUSADOS SOBRE UMA BASE DE MADEIRA PLÁSTICA





BASE DE MADEIRA PLÁSTICA





BASE DE MADEIRA PLÁSTICA





ARMÁRIO DE ARMAZENAMENTO DE COMPONENTES DE COMANDO

2 BOMBAS DE 1/2 CV

2 PRESSOSTATOS ELETRÔNICOS

1 FILTRO DE PASSAGEM 9 3/4" C/ REFIL DE 25 MICRAS

1 HIDRÔMETRO DE 3/4"

1 DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO

1 KIT DE INTERLIGAÇÃO





LOCALIZAÇÃO DO FILTRO FS 0303 - AÇO INOX WISY





